NIC

Tx + 1

Tx - 2

Rx +3

4

5

Rx - 6

7

8

NIC

Tx + 1

Tx - 2

Rx +3

4

5

Rx - 6

7

8

NEPRIAME

568A - bz,z,bo,m,bm,o,bh,h

568B - bo,o,bz,m,bm,z,bh,h

PRIAME

568B - bo,o,bz,m,bm,z,bh,h

KONZOLOVY

568B

H,bh,bm,m,bz,o,bo

10BASET

10 - rychlost

BASE - priame bity

T - Twisted