Podsietovanie

Adresovanie classful v triede B

150.0.0.0/16

Max. Počet H v SN je 1100

1. Adresný priestor (AP) (~~V~~ = pre) 1(SN = subnet0 je:

2048 (najbližšia väžšia mocnina 2 k počtu hostov H)

1. 2048 = 211 => 11bitov ~~V~~ H

Mocnina určuje počet bitov pre adresovanie hostov.

1. Subnet masku (SM) určím:

32-11 = /21 - Slashformát

Desiatkovo 255.255.248.0