Hruby koaxial priemer 1cm 80 Ohm

10BASE5

10 - prenosová rýchlosť

BASE - prenos v zakl. Kanále

5 - dĺžka segmentu 500m, na 1 segment 100pc

5-4-3-2-1 = 5 segmentov, 4 repeatre, 3 aktívne segmenty, 2 pasívne a 1 broadcastová doména

Tenky koaxial priemer 0,5cm 50 Ohm

10BASE2

10 - prenosová rýchlosť

BASE - prenos v zakl. Kanále

2 - dlzka segmentu 200m, na 1 segment 30pc

Twited pair

10BASE T

568A,568B

CAT 3