Multiportovy bridge je switch, bridge a switch je zariadenie 2 vrstvy osi modelu. Posielanie data do vsetkych portov sa nazyva flood, posielanie na 1 destinaciu sa nazyva forward/filtering. Asymetricky svitch ma porty s roznym bandwidth, symetricky ma rovnake rychlosti