## Triak

5-vrstvová spínacia súčistka, je symericky riadená, nesmú sa zameniť vývody A1 A2, používa sa na riadenie prúdu prechádzajúceho záťažou v AC obvodoch. Nezáleží na na pätí ale na prúde.