# Opakovanie

Obvod ma indukcny charakter, ak je XL < XC. Obvod ma kapacitny charakter, ak plati XL > XC.

Ak sa tieto dve veliciny rovnaju, obvod sa bude spravat ako cinny odpor, "rezonancny obvod".